附件2

应急物资采购需求清单
	序号
	物资名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	货架
	1.外形尺寸：≥长2000mm×宽 600mm×高2000mm；
2.层数：不低于4层结构；
3.材质：优质冷轧钢材，表面静电喷塑防腐防锈；
4.立柱规格：加厚一体式立柱，承重稳固不变形；
5.层板：加厚冲压层板，额定承重≥200kg；
6.结构：拼装式，层距可灵活调节，安装拆卸便捷。
	4
	组
	

	2
	金属托盘（加厚款）
	1.托盘类型：全钢金属托盘，四向进叉；
2.托盘尺寸：≥1200mm×1000mm；
3.材质：优质钢材；
4.进叉高度：≥100mm；
5.承重：≥2吨。
	2
	个
	

	3
	地堆
	1.类型：网格田字型；
2.尺寸：≥1200mm×1000mm；
3.材质：HDPE或更优材质；
4.静载承重：≥2000kg。
	2
	个
	

	4
	防爆潜水泵
	1.采用单叶片或双叶片叶轮结构，可提高污物通过能力；
2.机械密封采用硬质耐腐的碳化钨或更优材料；
3.电机功率：≥4KW；
4.出水口径：≥50mm；
5.转速：≥2800r/min；
6.额定扬程：≥20m；
7.额定流量：≥25m³/h；
8.具有防爆功能，提供所投产品的防爆合格证复印件。
	1
	台
	

	5
	气动隔膜泵
	1.隔膜泵材质应为铸铁或不锈钢或铝合金；
2.出水口径：≥50mm；
3.额定扬程：≥50m；
4.额定流量：≥18m³/h；
5.吸程：≥5m；
6.最大允许通过颗粒Φ(mm)：≥8。
	1
	台
	

	6
	IBC吨桶
	1.吨桶外形尺寸：≥120cm×100cm×115cm；
2.外框材质：镀锌铁管；
3.内胆材质：HDPE；
4.进水口尺寸：≥15cm；
5.出水口尺寸：≥5cm。
	1
	个
	

	7
	耐腐蚀液桶
	1.容量：≥200L；
2.材质：HDPE；
3.主体直径：≥500mm；
4.高度：≥900mm；
5.口径：≥70mm；
6.壁厚：≥2.5mm。
	1
	个
	

	8
	吸油毡
	1.不低于1mx2mx5mm,20kg/包;产品材料为100%聚丙烯;
2.吸油倍数：≥10倍(20℃，1000秒燃料油);
3.吸水性：≤自重0.1倍，持油性:≥80%。
	40
	包
	

	9
	通用吸附棉
	1.规格：≥40CM×30M×3MM；
2.形状应为卷状；
3.性能：可吸附任何液体，包括酸碱。
	20
	卷
	

	10
	吸油索
	1.规格：≥8CM×长1.2M；
2.形状应为长条状；
3.功效：可吸附拦截水面浮油。
	22
	条
	

	11
	酸碱中和剂
	1.用于污水处理；
2.水溶性：易溶于水；
3.主要成分：醋酸纯碱。
	1
	吨
	

	12
	絮凝剂（PAC）
	1.对高浊度废水的净化效果明显，无需碱性助剂和其他助剂；易沉降，投加范围宽，不会发生副作用；安全性高；腐蚀性小；
2.盐基度：30-95%；
3.密度（20℃）：≥1g/cm³；
4.水不溶物的质量分数 ≤1.5%。
	1
	吨
	

	13
	过滤式防毒面具（配滤毒罐）
	1.防毒面罩为头带式面罩，罩体采用注射成型工艺，表面磨砂，面具主体材质天然硅胶，面屏为增强聚碳酸酯表面镀膜，防雾处理。保明采用阴水罩结构。五点式头带可随意调节松紧适宜；
2.呼气阀阻力：≤50Pa;  吸气阻力：≤50pa；
3.视野:总视野：≥70%; 双目视野：≥45%; 下方视野：≥30%; 
4.面罩泄漏率：≤0.1%;
5.镜片透光率：≥80%；
6.贮存期：面具滤毒罐在规定条件下,贮存期不低于5年。
	15
	个
	

	14
	防酸碱防护服
	1.整体气密性：≥180Pa；
2.黏附强度：纵向≥1.6kN/m，横向≥1.6kN/m；
3.超压排气阀气密性：≥30s；
4.超压排气阀通气阻力：≤100Pa；
5.通风系统分配阀定量供气量：≥5L/min；
6.通风系统分配阀手控最大供气量：≥30L/min；
7.面料拉伸强度：纵向≥20kN/m，横向≥15kN/m；
8.面料撕裂强力：纵向≥180N，横向≥170N；
9.面料阻燃性能：有焰燃烧时间≤0.5s，无焰燃烧时间≤0.1s，损毁长度≤10cm；
10.面料接缝强力：≥900N；
11.面料耐寒性能：折叠180°，折叠处用夹子夹住，在-25℃±1℃温度下冷冻5min后，未出现裂纹；
12.面料耐热老化性能：放在125℃老化试验箱里24h后，不粘、不脆；
13.质量：≤8kg；

14.大视窗的连体头罩：大视窗的连体头罩有防（除）雾措施。
	2
	套
	

	15
	耐酸碱橡胶手套
	1.耐酸耐碱，加长型，长度≥450mm。
	50
	双
	

	16
	应急马甲
	1.外层面料采用高密度牛津布，具备防水、防刮、抗撕裂性能；内衬为透气网眼材质，提升穿着透气性；
2.反光配置：采用高亮度反光条，前胸、后背均设置反光标识，满足夜间低光环境作业警示需求；
3.前片采用多口袋模块化设计，含对称式大容量工具口袋、笔袋、对讲机固定位，支持对讲机、记录仪、手电筒等设备分区收纳；
4.左胸可定制“应急管理”字样标识，背部有“应急管理” 字样标识。
	50
	件
	

	17
	防割手套
	1.采用高分子量聚乙烯纤维包覆不锈钢丝的包芯纱织成；
2.防割等级：≥5 级；
3.耐磨系数：≥2 级；
4.抗撕拉系数：≥4 级；
5.具有耐割、耐磨防静电特点，可有效防止匕首、三棱刮刀、玻璃等锐器的切割伤害。
	50
	双
	

	18
	便携式VOCs检测仪
	1.仪器手持式设计；
2.仪器须具备防尘防水功能，外壳防护等级≥IP66；（须提供权威部门出具的检测报告复印件佐证）
3.仪器须内设上百种VOC气体校正系数；
4.仪器须具备气体浓度动态曲线显示功能；
5.仪器内置大容量锂电池，满电状态可连续工作时间不小于24小时；
6.应提供数据处理软件；（提供软件著作权并加盖公章）
7.仪器取得制造计量器具形式批准证书；（提供复印件并加盖公章）
8.仪器应具备防爆功能，且防爆等级不低于Ex ib IIC T4 Gb；（须提供权威部门出具的检测报告复印件佐证）
9.仪器需具备运用USB数据线导出存储数据功能；
10.仪器应自带流量检测功能，流量异常时会报警提示。
	1
	台
	

	19
	有毒气体（CO/H₂S/Cl₂）检测仪
	1.采样方式：扩散式；
2.检测气体：CO/H₂S/Cl₂；
3.响应时间：扩散式≤60s；
4.显示方式：不低于2.0英寸彩色显示屏，不低于分辨率320*240；
5.报警方式：声光振显四重报警，TVAVSTEL报警；
6.工作环境：温度:-10℃~+50℃;湿度:<95%RH(无凝露)；
7.锂电池容量：≥2800mAh；
8.数据通讯：支持USB连接电脑上位机查看数据；
9.防爆等级不低于Ex ib IIC T4 Gb；
10.尺寸：≤155*70*60mm；
11.重量：≤500g。
	1
	台
	

	20
	便携式辐射剂量仪
	1.探测器：能量补偿GM管；
2.测量类型：χ、γ；
3.显示屏不低于3.2寸彩色液晶，分辨率不低于240×320；
4.能量范围：35KeV～5.0MeV；
5.能量响应：≤±20%；
6.剂量当量率范围：0.01μSv/h～100mSv/h；
7.相对固有误差：≤±10%（137Cs）；
8.重复性：≤±1%；
9.显示单位：nSv/h ,nGy/h，μGy/h，μSv/h，CPS，CPM等；
10.供电：内置充电锂电池；
11.提供辐射剂量率仪计算机软件著作权登记证书。
	1
	台
	

	21
	辐射吸收剂量率仪
	1、探测器类型：碘化钠（NaI）闪烁晶体+固态光电倍增器；
2、探测器体积：≥φ30mm×25mm；
3、灵敏度：约350CPS/(µSv/h)；
4、能量范围：25keV～3MeV；
5、相对误差：≤±10%；
6、测量时间：1秒-250秒可自由编程；
7、报警阈值：两级报警，0.01-999.99可编程；
8、功耗：≤80mW；
9、重量：≤800g。
	1
	台
	

	22
	表面污染仪
	1、探测器类型：固态光电倍增器+ZnS(Ag)双闪探测器
2、探测器面积：≥50cm2；
3、报警方式：声光报警；
4、单位：cps、Bq或Bq/cm2；
5、测量范围：0.01CPS～99.99kCPS,0.01Bq～99.99kBq,0.01Bq/cm2～99.99kBq/cm2；
6、探测效率：α：≥50%(241Am),β：≥35%(36Cl)；
7、相对误差：不超过±15%；
8、本底扣除：扣除和不扣除本底可选，本底测量时间可设；
9、显示：大尺寸LCD显示，带背景灯；
10、电源：内置充电锂电池；
11、使用环境：工作湿度为≤95%RH （30℃，非冷凝）。
	1
	台
	




